File J:\Drivers\Common\R2D\LCDs\E_Sample\lcd_if.c:
698                          (C_LCD_IF_LCD_CNTL_REG_LCD_START_READ_EN << C_LCD_IF_LCD_CNTL_REG_LCD_START_READ_POS);
703                          ~(C_LCD_IF_LCD_CNTL_REG_LCD_START_READ_EN << C_LCD_IF_LCD_CNTL_REG_LCD_START_READ_POS);
File J:\Drivers\Common\R2D\LCDs\E_Sample\lcd_if.h:
180            #define C_LCD_IF_LCD_CNTL_REG_LCD_START_READ_EN	( 0x1 )
File J:\Drivers\Common\R2D\LCDs\E_Sample\lcd_if_buggee\lcd_if.c:
425             (C_LCD_IF_LCD_CNTL_REG_LCD_START_READ_EN << C_LCD_IF_LCD_CNTL_REG_LCD_START_READ_POS);
File J:\Drivers\Common\R2D\LCDs\E_Sample\lcd_if_buggee\lcd_if.h:
180            #define C_LCD_IF_LCD_CNTL_REG_LCD_START_READ_EN    ( 0x1 )
