MEMORY c6x
   (FAMILY = c6x) {

   EXT0(RWXI): o= 0x00000000 e= 0x00FFFFFF
   EXT1(RWXI): o= 0x01000000 e= 0x013FFFFF
   PMEM(RWXI): o= 0x01400000 e= 0x0142FFFF
   EXT2(RWXI): o= 0x02000000 e= 0x02FFFFFF
   EXT3(RWXI): o= 0x03000000 e= 0x03FFFFFF
   BMEM(RWXI): o= 0x80000000 e= 0x8000FFFF
}

SHARED_ADDRESSES c6x {
   /* none */
}
